附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报 价 单** | | | | | | | |
| **工程名称：遂宁循环水管改造工程** | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备 注** |
| 1 | PPR管道DN50 | en6.9 | 米 | 600 |  |  | 联塑 |
| 2 | PPR管道DN32 | en4.4 | 米 | 20 |  |  | 联塑 |
| 3 | PPR管道DN25 | en3.5 | 米 | 160 |  |  | 联塑 |
| 4 | 橡塑保温DN48 | 厚25mm | 米 | 600 |  |  | 亿霸龙 |
| 5 | 橡塑保温DN32 | 厚25mm | 米 | 20 |  |  | 亿霸龙 |
| 6 | 橡塑保温DN25 | 厚25mm | 米 | 160 |  |  | 亿霸龙 |
| 7 | 50弯头 | 热水加厚型 | 个 | 100 |  |  | 联塑 |
| 8 | 50直接 | 热水加厚型 | 个 | 50 |  |  |  |
| 9 | 50正三通 | 热水加厚型 | 个 | 10 |  |  |  |
| 10 | 50\*25\*50三通 | 热水加厚型 | 个 | 40 |  |  |  |
| 11 | 63\*50\*63三通 | 热水加厚型 | 个 | 5 |  |  |  |
| 12 | 63\*50直接 | 热水加厚型 | 个 | 5 |  |  |  |
| 13 | 25\*20内丝弯头 | 热水加厚型 | 个 | 30 |  |  |  |
| 14 | 25弯头 | 热水加厚型 | 个 | 180 |  |  |  |
| 15 | 25直接 | 热水加厚型 | 个 | 20 |  |  |  |
| 16 | 75支架 |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 17 | 25座卡 |  | 个 | 150 |  |  |  |
| 18 | 50球阀 | 标件 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 25球阀 | 标件 | 个 | 30 |  |  |  |
| 20 | 自动排气阀 | 标件 | 个 | 8 |  |  |  |
| 21 | 排污阀 | 标件 | 个 | 8 |  |  |  |
| 22 | 三代控制器 | 标件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | PPR50外丝活接 | 标件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | R40电磁阀 | 标件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | R32电磁阀 | 标件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 回水铁丝头 | 标件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | R4O单向阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | DN40双外丝直接 | 标件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | PPR内丝活接 | 标件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | PPR25\*3/4内丝直接 | 标件 | 个 | 1 |  |  |  |
| 31 | 控制线 | 1.5软芯铜线 | 米 | 80 |  |  |  |
| 32 | 线管 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 33 | 配电箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 水位控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 双温水龙头 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 36 | 高压管 |  | 根 | 60 |  |  |  |
| 37 | 红砖、水泥/河沙 |  | 批 | 1 |  |  | 管道架 |
| 38 | 堵漏王 |  | 袋 | 100 |  |  | 恢复、人工 |
| 39 | 锡箔扎带 |  | 卷 | 120 |  |  |  |
| 40 | 辅材 | 钉子、胶带、膨胀螺钉、生料带等 | 批 | 1 |  |  |  |
| A、材料合计 | |  |  | | | |  |
| B、人工安装费 | |  |  | | | |  |
| C、运费、杂费等 | |  |  | | | |  |
| 项目总计 | |  |  | | | |  |
| 备注：报价包含分项和总计报价；含所有税费。 | | | | | | | |